|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات فنی****Technical specification** | **واحد****Unit** | **S8** | **S10** | **S12** | **S14** | **S16** | **S18** | **S20** |
| حداکثر عرض مفیدMax. useful width | mm | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| حداکثر ضخامت قابل پردازشMax. processable thickness | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| حداقل ضخامت قابل پردازشMin. processable thickness | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| تعداد هدهای پالیشNumber of honing units | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| قطر صفحات نگهدارنده لقمهDiameter of abrasives holding plates | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| تعداد لقمه­های سایندهNumber of abrasives for plate | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| توان هد پرداختPower of the honing units | kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| توان جابجایی پل متحرکPower of the bridge travel | kW | 7.5 + 7.5 | 7.5 + 7.5 | 7.5 + 7.5 | 7.5 + 7.5 | 7.5 + 7.5 | 7.5 + 7.5 | 7.5 + 7.5 |
| حداکثر سرعت پل متحرکMax speed of the bridge travel | m.min-1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| توان نوار نقالهBelt conveyor power | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سرعت خطی نوار نقالهBelt advancement speed | m.min-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ابعاد کلی****Overall dimensions** | **واحد****Unit** | **S8** | **S10** | **S12** | **S14** | **S16** | **S18** | **S20** |
| طولLength | mm | 7140 | 8240 | 9340 | 10440 | 11540 | 12640 | 13740 |
| عرضWidth | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ارتفاعHeight | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| وزن تقریبی ماشینMachine mass | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| سطح صداAverage level of equivalent sound pressure | db (A) |  |  |  |  |  |  |  |